Приложение

Технические требования для включения в задание на проектирование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Параметр** | **Требуемое значение** |
|  | Тип подключаемых датчиков дугового замыкания | Волоконно-оптический |
|  | Количество каналов подключения датчиков | 3 |
|  | Длина волоконно-оптического кабеля подключения точечного датчика, м | до 14 |
|  | Длина петлевого волоконно-оптического датчика, м | до 30 |
|  | Возможность комбинированного подключения точечных и петлевых датчиков | есть |
|  | Функция самодиагностики датчиков | есть |
|  | Время срабатывания устройства, не более | 8 мс |
|  | Время старта устройства, не более | 60 мс |
|  | Возможность установки на DIN-рейку | есть |
|  | Возможность установки на лицевую панель | есть |
|  | IP лицевой панели, не ниже | IP54 |
|  | Количество дискретных выходов, не менее | 6 |
|  | Функция УРОВ | есть |
|  | Возможность конфигурирования без ПК | есть |
|  | Гарантийный срок службы, не менее | 10 лет |
|  | Температура эксплуатации | от -40 до +55°С |