Приложение

Технические требования для включения в задание на проектирование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметр | Требуемое значение |
| 1. Технические характеристики | | |
|  | Вырез в щите, мм | 93\*42 |
|  | Количество аналоговых входов, шт | 4 |
|  | Измерение постоянного напряжения | есть |
|  | Измерение переменного напряжения | есть |
|  | Измерение переменного тока | есть |
|  | Измерение постоянного тока | есть |
|  | Измерение частоты | есть |
|  | Регистрация максимальных значений | есть |
|  | Режим одновременного измерения тока и напряжения | есть |
|  | Программный выбор номинальных значений тока и напряжения | есть |
|  | Наличие встроенного осциллографа/формат записи | есть  Comtrade |
|  | Интерфейс/протокол связи с ПК/АСУ | RS-485/  Modbus-RTU  ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 |
|  | Интерфейс связи со смартфоном | Bluetooth |