Инжиниринг

Типовые решения  
МТ.Лютик-Плюс.DC

изменения

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОТ 24.02.25 2

## ОТ 24.02.25

1. МТ.Лютик-Плюс.DC.ТР(-ВВ1, -ВВ2, -СВ, -ОЛ1, -ОЛ2) – Добавлено примечание «При наличии свободных дискретных выходов необходимо свободные реле назначать на сигнал отключения «Отключить», контакты реле отключения соединить параллельно.».